Busqué como usar el circuito integrado “74HC95” y encontré un video de YouTube que podría funcionar parcialmente para la solución, donde usando 3 pines del Arduino 1 generaban un vector fila de matrices en serie, una vez entendiendo el funcionamiento para formar ese arreglo podría extenderse hasta las dimensiones que nos piden en el parcial, por ahora pienso usar 4 integrados “74HC95” para generar la matriz 8x8.

Adjunto evidencia:




Ilustración 1 Video de YouTube de donde es extrajo la idea  
para más información: [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=ROKculksEr0)

Si bien el primer video me sirvió para empezar aun no me quedaba claro que era el latch y el clock que aparece en el datasheet del circuito integrado, por lo que busque otro video para poder entender mejor el significado, pero ahora también se me genera una duda de como conectar entonces las otras siete filas con 8 leds cada una para poder generar la matriz, por ahora no he empezado, según tengo entendido con el 9 pin, tengo que resolver esta problemática primero para empezar a hacer el código que imprima las figuras, pienso que con un ciclo que retorne 1 y 0 para formar la figura, pero por ahora se queda en un pensamiento.




Ilustración 2 Intento primera fila de la matriz, por ahora exitoso.




Ilustración 3 Segundo video de referencia, para más información: [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=-pvTlcFQ2Wg).

Pude armar la matriz colocando 8 integrados, por un momento pensé que lo podía hacer con 4 porque confundí el tamaño de la matriz quizás podría usar los otros 3 pines disponibles del Arduino pero por ahora con los 8 integrados me es suficiente, también se como acceder a ellos y al menos establecer la solución trivial para los patrones, como ya culminé el armado de la matriz ahora puedo enfocarme en el código, estaba pensando en crear un arreglo tipo byte de tamaño 8 en el cual ir almacenado los 1s y 0s generados por las funciones de los patrones y una vez guardados en un byte cada fila pasarlas por un ciclo for que las vaya mostrando en el montaje.




Ilustración 4 Montaje de leds 8x8 encendido con patrón cruz mediante solución trivial, el cambio de color de led es para diferenciar los encendidos(azules) de los pagado(amarillos)s.

Se usó este código:

// C++ code

//

int latchPin=12;

int clockPin=11;

int dataPin=10;

byte mibyte=0b10000001;

byte mibyte2=0b01000010;

byte mibyte3=0b00100100;

byte mibyte4=0b00011000;

byte mibyte5=0b00011000;

byte mibyte6=0b00100100;

byte mibyte7=0b01000010;

byte mibyte8=0b10000001;

void setup()

{

pinMode(latchPin,OUTPUT);

pinMode(clockPin,OUTPUT);

pinMode(dataPin,OUTPUT);

pinMode(13, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(latchPin, LOW);

shiftOut(dataPin,clockPin,LSBFIRST,mibyte);

shiftOut(dataPin,clockPin,LSBFIRST,mibyte2);

shiftOut(dataPin,clockPin,LSBFIRST,mibyte3);

shiftOut(dataPin,clockPin,LSBFIRST,mibyte4);

shiftOut(dataPin,clockPin,LSBFIRST,mibyte5);

shiftOut(dataPin,clockPin,LSBFIRST,mibyte6);

shiftOut(dataPin,clockPin,LSBFIRST,mibyte7);

shiftOut(dataPin,clockPin,LSBFIRST,mibyte8);

digitalWrite(latchPin, HIGH);

}